네트워크 장비 성능 점검표

점검항목	상태값	점검결과	비고
CPU 사용률 상태	정상(15%)	Pass	임계치 이내 유지
메모리 점유율	안정(40%)	Pass
트래픽 유입량	적정(200Mbps)	Pass
인터페이스 에러율	0% 발생	Pass
전원 공급 장치 상태	이중화 정상	Pass
팬 동작 소음	정상 작동	Pass
장비 온도 수치	42도 유지	Pass
로그 기록 적재	저장 완료	Pass
백업 설정 여부	최신본 존재	Pass
케이블 연결 상태	결속 양호	Pass
OS 버전 일치	v15.2 적용	Pass