환경보건안전 실내공기질 점검표

점검항목	기준값	측정값	적합	부적합	조치사항
이산화탄소(CO2)농도	1,000ppm
세균	800CFU/m□
곰팡이	500CFU/m□
미세먼지(PM10)	100□g/m□
초미세먼지(PM2.5)	35□g/m□
포름알데히드	100□g/m□
총부유입자(TSP)	150□g/m□
휘발성유기화합물	500□g/m□
라돈	148Bq/m□
오존	60□g/m□
일산화탄소(CO)	10mg/m□
질소산화물(NOx)	30ppb