테라코타부착작업순서점검표

□ 기초점검사항

점검항목	완료	부분완료	미완료	비고
기초벽면청소및점검
시멘트모르타르준비
테라코타타일규격확인
수평수직기준선설정
모르타르두께조정
첫번째타일부착
타일간격및정렬확인
모르타르응축및경화
타일표면청소
그라우팅준비
그라우팅시공
최종품질검사
현장정리및안전점검

□ 안전및품질점검

안전조치		품질기준
작업자보호장비		타일부착강도
비계및추락방지		그라우팅품질