조명 시공 품질 점검표

점검항목	기준	점검결과	부적합사항	시정사항	확인자	비고
조명설치높이	규격준수
배선공사	한전규격
접지저항	100□이하
누전차단기설치	필수설치
조명밝기측정	설계값준수
색온도확인	지정범위내
전선피복손상	손상없음
개폐기능	정상작동
모듈연결상태	안정적결합
외관상태점검	결함없음
절연저항	1M□이상