방청공사완료점검표

점검항목	점검기준	양호	보완필요	불량	비고
도장면상태	균일하고매끈한표면
색상일치도	설계색상과정확히일치
부착력	도막이견고하게부착
표면거칠기	규정된범위내미세함
녹발생여부	녹발생흔적없음
스크래치손상	균열및박리없음
젖음성	물이흐르지않고응축
도막두께	기준치□20%범위
이물질부착	이물질제거완료
경화도	경도계시험합격
밀착성	크로스커트테스트5B