목재 프레임 설치 점검 체크리스트

점검항목	세부내용	점검결과	측정값	기준값	적합	부적합	비고
목재함수율점검	함수율12-15%범위확인	적합	14.2%	12-15%
부식균검사	목재부식균발생여부확인	적합	없음	발생금지
목재등급확인	KS기준목재등급검증	적합	1등급	1-2등급
목재치수정밀도	폭높이길이치수오차확인	적합	□2mm	□3mm이내
금속부재접합상태	볼트너트고정상태검사	적합	견고	완전고정
수직도검사	프레임설치수직도측정	적합	0.5도	1도이내
수평도검사	프레임설치수평도측정	적합	□3mm	□5mm이내
목재표면처리상태	방부제도장및보호막확인	적합	완료	완전시공
갈라짐누수상태	프레임재료균열및침투여부	적합	없음	결함금지
단열성능점검	프레임간단열재충전상태	적합	밀실	완전충전
시공기한준수	설치완료예정일자확인	적합	2025년1월	계획준수
안전장비사용확인	보호장비및안전용구착용	적합	완료	필수사용