창호 방수 시공 점검 체크리스트

점검항목	기준	점검결과	부위	조치내용	비고
창틀기초면처리	균등/깨끗함	양호	1층북쪽
프레임실링	균일/기포없음	양호	전체
글레이징방수	밀폐/균등	양호	남쪽전면
배수홈상태	통로확보/이물질없음	양호	전체
신축조인트	신축성/탄성있음	양호	상부
기밀성능테스트	누수없음	양호	전창
방수소재점검	손상/박리없음	양호	1~4층
실링재질감	탄성/부착력양호	양호	하부프레임
누수흔적유무	흔적없음	양호	내부바닥
배수시스템작동	정상작동	양호	외부배수
창틀고정도	견고/흔들림없음	양호	전체
마감재상태	균일/손상없음	양호	모서리