석공 공사 품질 점검 체크리스트

점검항목	점검기준	결과	조치사항	담당자	비고
석재색상균일성	색상편차□1단계이내
석재표면평탄도	3mm이내편차
석재이음부일치도	□2mm이내
모르타르충전도	공극없음
모르타르강도	설계강도이상
줄눈시공상태	깊이10-15mm
석재할렬여부	할렬없음
석재손상여부	흠집없음
시공정밀도	도면대로시공
습기방지시공	방수층시공완료
안전시공상태	안전기준준수
청소및정리상태	청소완료