전기 콘센트 설치 점검표

점검항목	기준	양호	미흡	불량	비고
절연저항측정(1,500V기준)	□2M□
접지저항측정	□10□
케이블손상확인	손상없음
단자연결상태확인	견고하게연결
콘센트플레이트부착	안전하게부착
전압확인	220V□10%
누전차단기작동	정상작동
상자내부청결도	먼지없음
보호기구완비여부	완비
설치높이규정준수	30~150cm
사용자안내문부착	부착됨