방화문 설치 점검표

점검항목	판정기준	점검결과	설치위치	완료여부	비고
방화문프레임설치확인			1층로비
도어시이트설치			2층복도
폐쇄장치정상작동			3층계단
경보장치연결확인			지하1층
방화재료두께확인			옥상출입구
고정장치견고성점검			지하2층
간격청소및유지			4층회의실
프레임접합부방수			5층사무실
손잡이내구성점검			지하3층저수지
도료도장상태확인			옥상기계실
전자잠금장치점검			6층복합공간
하층부밀폐성능검증			1층영업장