배관 시공 품질 점검표

점검항목	기준	적합	부적합	시정여부	비고
배관재질확인	KS규격
배관경사도	0.5%이상
배관지지간격	기준준수
배관연결부	누수없음
방청처리	완료
배관보온재	설치완료
배관통기설치	정상
우수배관경사	1%이상
위생기구연결	규격준수
배관벽관통	방수완료
배관묻힘처리	기준준수