배관 절연 완료 상태 점검표

점검항목	적합	부적합	점검위치	절연재료	점검담당자	점검일시	비고
노출배관절연			1층화장실	발포우레탄	김순신	2026-01-15
매립배관절연			2층주방	글래스울	이순신	2026-01-14
냉수관절연			지하1층	스티로폼	박보검	2026-01-13
온수관절연			3층욕실	발포폴리에틸렌	강감찬	2026-01-12
배수관절연			옥상배관	미네랄울	문무왕	2026-01-11
결로방지절연			계단실	아크릴폼	장보고	2026-01-10
외부노출배관			벽면외부	압출폴리스티렌	을지문덕	2026-01-09
절연체적층			지하2층	복합절연재	이순신	2026-01-08
유연성절연테이프			1층주방	접착테이프	김순신	2026-01-07
절연도성검사			전체구간	절연측정	박보검	2026-01-06
단열성능기준충족			전체배관	성능검증	강감찬	2026-01-05
손상부위보수			연결부위	긴급보수재	문무왕	2026-01-04