승강기 모터 온도 점검 체크리스트

점검항목	정상범위(□)	현재온도	상태	조치사항	비고
모터권선온도	70~90
베어링온도	50~80
스태이터코일온도	75~95
로터표면온도	60~85
케이싱외부온도	40~70
냉각수유입온도	25~35
냉각수배출온도	30~40
윤활유온도	45~65
절연저항측정값	>100M□
진동가속도레벨	<4.5mm/s
소음레벨측정	<85dB
연간정기점검	필수실시