석공 공사 자재 검수 체크리스트

□ 기초 자재 점검

검수항목	양호	부분불량	전량반납	비고
시멘트(포장손상없음)
모래(입자크기적정)
강철띠(녹슬지않음)
경량기포콘크리트
연와(흡수력검사완료)
블록재(도면규격일치)
방수제(미개봉상태)
접착제(유효기한확인)
보강재(길이규격확인)
단열재(밀도규격확인)
채움재(함수율검사)
돌(표면결함없음)
회반죽(혼합비율확인)

□ 기타검수사항

배송상태확인		온도습도기록
포장상태점검		검수자명
수량일치확인