건설 현장 전력 품질 점검표

점검항목	정상	부분적	미흡	점검일시	점검자	비고
전압변동률점검(□10%)
고조파함유율점검(5%이하)
전압불균형도점검(2%이하)
순간전압강하점검(IEC기준)
주파수편차점검(□0.2Hz)
정현파왜곡도점검(3%이하)
전압섬광점검(단기점검)
역상전압성분점검(1%이하)
접지저항점검(100□이하)
전기적안전성점검
전력설비운영상황점검
배전반및차단기상태점검