세라믹타일지붕설치전점검표

□ 기초및기초면검사

기초콘크리트강도검사
기초면청소및먼지제거
기초면높이편차측정
방수층상태확인
균열및손상검사

□ 지붕구조검사

골조단계건습도측정
적절한환기확보여부
보조구조안정성확인
구조체접합부상태검사
구조변형및처짐측정

□ 설치재료검사

세라믹타일품질규격확인
접착제및시멘트유통기한
줄눈제시공준비상태
보호필름및포장상태

□ 비고