내장 재료 품질 검사 체크리스트

검사항목	검사방법	검사기준	적합	부적합	비고
페인트도료색상균일성	육안검사	전면균일
벽지부착상태	접착력검사	벗겨짐없음
타일접착상태	터핑검사	공동없음
바닥재시공품질	높이측정	평탄도5mm이내
문틀설치정확성	수직도측정	수직도3mm이내
도어개폐동작	기능검사	부드러운개폐
창틀방수처리	물뿌림검사	누수없음
천장석고보드설치	평탄도검사	처짐없음
조명기구설치상태	외관검사	파손결함없음
콘센트플레이트부착	고정상태검사	수평수직설치
마감재색상일관성	색상비교검사	지정색상일치