전기공사 UPS 설치 점검표

□ 시스템설치현황

설치위치	설치일시	UPS모델명	용량(kVA)	비고
2층통신실	2024.01.20	Vertiv GXT5	15	교체완료
지하1층배전실	2024.02.01	APC Smart-UPS	20	정상작동

□ 설치점검사항

점검항목	양호	미흡	확인불가	비고
전원배선접속상태확인
배터리팩연결확인
접지저항측정
부하균등분배확인
냉각통풍구청소여부
LED표시상태점검
알람음량기능확인
배터리전압측정
부하율백분율측정
온습도센서작동확인
통신포트연결확인
소프트웨어버전확인
정기점검계획수립

□ 최종확인사항

점검자명		점검일자
점검시간		점검담당부서
이상사항