건축용 필름 재질 검사 체크리스트

점검 정보

제품명		검사일자
제조사		로트번호
검사자		부서

재질 검사 항목

검사항목	적합	부적합	검사값	기준값
외관상태검사			변색없음	투명도95%이상
두께측정			0.15mm	0.15□0.02mm
인장강도검사			45MPa	40MPa이상
신율률검사			350%	300%이상
접착력검사			2.5N/25mm	2.0N/25mm이상
자외선차단율			98.5%	98%이상
내화학성검사			변화없음	KS기준합격

종합평가

평가항목	합격	불합격	보류	비고
종합검사결과

특이사항 및 조치