계단 안전 장치 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	불량	비고
계단난간높이	난간높이80~110cm
난간강도확인	횡력하중1.2kN/m
계단코기울기	30도이하확인
디딤돌간격균일	150~200mm범위
계단폭원확보	최소75cm이상
난간지탱력충분	결함및틈새확인
계단표면마찰력	미끄럼방지처리
계단조명확보	200럭스이상
핸드레일안전성	손잡이경도확인
계단구석안전성	모서리보호덮개
휠체어접근동선	차도폭최소90cm