건설 자재 품질 검수 점검표

검수항목	검사기준	합격	부적격	검사자	검사일	비고
강재외관	갈변, 부식 없음
철근규격	KS D 3506 준수
콘크리트강도	압축강도 기준 이상
합판표면	핸드마크, 오염 없음
방수재품질	인장강도 기준 초과
단열재두께	설계두께 이상
창호설치	기울기, 간격 기준 만족
마감재색상	설계색상 일치
배관설치	누수, 손상 없음
전기배선	단락, 누전 없음
안전보호구	손상, 변형 없음
외부마감	균열, 박리 없음