콘센트 설치 품질 점검 체크리스트

점검항목	기준	점검결과	점검결과	점검결과	점검결과	비고
콘센트박스설치위치확인	바닥면으로부터150~200cm
콘센트케이블배선상태	손상또는변형없음
접지핀확인	U자형접지핀설치
콘센트삽입구크기규격	표준규격준수
접점저항값	5m□이하
차폐상태점검	누전차단기동작
외부절연저항	250V기준1M□이상
매장금구결착상태	진동없음
슬레이트금구장착	나사조임완료
부하시절연기능	220V충전시안전
온도상승시험	40□이하
안전커버부착확인	쉘터설치