건설 현장 조명 측정 점검표

점검항목	측정위치	조도값(lux)	기준값	적합여부	측정일시	측정자
작업장주출입구	1번위치	450	400이상	적합	2026-03-18	김철수
작업면조명	2번위치	500	500이상	적합	2026-03-18	이영희
비상조명	3번위치	100	100이상	적합	2026-03-18	박민준
보조작업장조명	4번위치	380	300이상	적합	2026-03-18	최순영
계단통로조명	5번위치	200	150이상	적합	2026-03-18	정재훈
야외작업장조명	6번위치	600	500이상	적합	2026-03-18	한미영
자재보관소조명	7번위치	350	300이상	적합	2026-03-18	윤정호
안전표지조명	8번위치	250	200이상	적합	2026-03-18	서지원
비상구출입조명	9번위치	150	100이상	적합	2026-03-18	오준호
장비실조명	10번위치	400	300이상	적합	2026-03-18	강민철
휴게실조명	11번위치	300	300이상	적합	2026-03-18	양종현