건설 현장 대피로 설치 점검표

□ 대피로설치상태점검

바닥면높이차이확인		계단면높이확인
보행면폭원측정		조명시설점검
난간설치확인		바닥미끄럼방지
출입구표시판설치		바닥균열손상점검
통행구간배수처리		장애물제거확인
안내표시물설치		보호복구상태확인
사다리연결안정성		관리통로조건확인

□ 안전장치및표지점검

점검항목	점검내용	결과	비고
야광표지판설치
비상상황연락처표기
구간표식선시공
조명기구작동상태
방화피난구표지설치
전기용품절연점검
이동식사다리고정
화물엘리베이터안전
응급구호함배치
소화기위치표시
피난경로도게시
환기시설작동여부
바닥배수상태점검