보일러 설치 체크리스트 점검표

□ 설치전점검

점검항목	상태	확인	비고
배관및배선연결상태
안전밸브장착여부
압력계설치상태
온도계정상작동
급수배관연결점검
배출배관설치여부
전기배선및접지
연소가스배기설치
보온재설치확인
급기및배기구확보
기초및고정상태
제어판넬동작확인

□ 시운전및검사

검사항목	기준값	측정값	합격	비고
가동온도	80-85□C
운전압력	1.0-1.5bar
연소효율	85%이상
소음수준	70dB이하
누수여부	없음

□ 안전검증

안전항목	상태	서명
긴급정지버튼동작
압력방출밸브작동
화염감지기감지
저수위경보동작
가스누출감지