전기 케이블 설치 점검표

점검항목	점검내용	양호	부적합	비고
케이블외피상태	손상또는벗겨짐확인
케이블고정상태	안전한지지및고정확인
절연저항값	측정값0.1M□이상
접지상태	접지저항5□이하
단자연결상태	느슨함또는부식확인
접속함상태	뚜껑및내부상태확인
보호관상태	손상또는부식확인
라우팅경로	기준및안내준수확인
양압설치	압력게이지값확인
포장및라벨	명확성및가독성확인