건설 현장 침하 측정 점검표

점검항목	목표침하량(mm)	측정치(mm)	편차(mm)	판정	비고
기초부 침하측정	50	48	-2	양호	측정일시 : 2026-02-06
동쪽 벽체 침하측정	50	49	-1	양호	정상범위 내
서쪽 벽체 침하측정	50	51	1	양호	허용오차범위
남쪽 기초 침하측정	50	50	0	양호	침하없음
북쪽 기초 침하측정	45	44	-1	양호	예상범위 내
기초 경사도 측정	10mm이하	8mm	양호	합격	수평계 사용
지하층 벽체 균열	없음	없음	양호	합격	목시검사
기초부 수평정도	5mm이내	3mm	양호	합격	수평계 측정
좌측면 침하량 측정	40	40	0	양호	침하 안정적
우측면 침하량 측정	40	39	-1	양호	정상범위
중앙부 침하량 측정	50	50	0	양호	균등침하