콘센트 설치 공정 점검표

점검항목	준수	미흡	해당안됨	적용기준	비고
배선관설치위치확인				도면과일치
배선관굽힘각도검사				90도이하
케이블포설간격확인				500mm이상
보호갑판설치상태				적절하게고정
접지구조진입박스				접지시설설치
콘센트외함품질검사				파손손상없음
콘센트내부단자연결				단자견고
전기특성시험검사				규격부합
절연저항측정				500Mohm이상
누전차단기정상작동				테스트버튼확인
마무리공정점검				깔끔한마감
안전펜스설치확인				충분한높이