휠체어통행가능성점검체크리스트

□ 점검항목

점검항목명	점검결과	비고
진입로경사도점검(1 : 12이하)
진입로표면상태점검
진입로폭도점검(최소1.5m)
문개폭점검(최소0.8m)
문손잡이높이점검(0.75~1.2m)
계단유무확인
계단높이점검(한단15~18cm)
난간설치여부점검
복도폭도점검(최소1.2m)
바닥표면재질점검
휠체어회전공간확보점검(1.5x1.5m)
장애물유무점검
조명밝기점검(최소150lux)
화장실접근성점검

□ 점검기준

기준항목	기준내용
점검일시	2024년1월15일
점검자
건물명
점검결과