창호 설치 품질 검사 점검표

□ 기본정보

점검일자		점검자명
건물명		건물위치

□ 창호설치품질검사

검사항목	기준	검사결과	비고
창틀수평설치확인	오차□3mm이내
창틀수직설치확인	오차□3mm이내
창호높이일치도	설계도면과동일
창호너비일치도	설계도면과동일
프레임밀림도확인	5mm이상
유리깨짐손상여부	손상없음
유리기밀성검사	공기누설3cm□/m□이하
방음성능확인	설계기준충족
방습성능확인	결로없음
창호개폐용이도	부드러운작동
씰재밀착도	틈새없음
코킹상태점검	균일하고견고
외관마감상태	손상및오염없음

□ 최종판정

판정결과	적합	부적합	재검사	처리현황