건설 지하 벽 시공 품질 점검표

□ 기초공사현황

공사명	시공장소	공사기간	감독자	비고
OO지구건설공사	서울시강남구	2024.01~2024.12	홍길동

□ 지하벽시공품질점검

점검항목	기준값	측정값	합격	부적격	비고
콘크리트강도(N/□□)	24	25.5
벽체두께(mm)	300□10	300
표면평탄도(mm)	5이하	3
철근피복층(mm)	40□5	40
누수검사(물흡수)	없음	양호
시공절단면상태	매끈함	양호
타설된콘크리트온도(□)	5~35	22
균열폭(mm)	0.2이하	없음
박리및박음현상	없음	양호
철근배치정확도(mm)	□20	□15
거푸집제거상태	매끈함	양호
타설높이오차(mm)	□30	□20
콘크리트슬럼프(cm)	10~15	12
시공이음부위마감	밀실함	양호