창호 시공 전 부식 방지 점검표

점검항목	적합	부적합	해당없음	검사결과	비고
기초부 방수처리 확인
프레임 도장상태 검사
실링재 상태 점검
하단 배수홈 정소상태
철물 부식 여부 검사
틈새 먼지 및 오염물 제거
바닥면 레벨 확인
창호 본체 손상 여부 점검
개폐 구동부 윤활 상태
외부 면 보호필름 제거 확인
방풍재 밀착도 검사