지붕 방수 시공 품질 점검표

점검항목	기준값	측정값	적합	부적합	비고
루핑재료두께	3.0mm	3.2mm	□
표면평탄도	□5mm	□3mm	□
흙막이강도	2.0kPa	2.1kPa	□
접착력테스트	1.5MPa	1.6MPa	□
신연신율	400%이상	450%	□
인장강도	6.0MPa	6.5MPa	□
물흡수량	0.5kg/m□	0.3kg/m□	□
방화등급확인	불연재료	불연	□
탈락성시험	2.0kPa	2.2kPa	□
온도변화대응	□50□C	□55□C	□
자외선내성	500시간	550시간	□