블록 시공 완료 점검표

점검항목	합격기준	확인결과	조치내용	점검자	비고
블록표면품질	균열없음
블록치수정확성	□5mm이내
블록색상일관성	동일색상
줄눈시공상태	균일10mm
줄눈충전도	완전충전
수직도정확도	□3mm/3m
수평도정확도	□3mm/3m
정면평탄성	□5mm
줄눈방수성	침투없음
블록강도확인	기준충족
미관상태확인	흠집없음
하자사항확인	결함없음