방화문 설치 품질 검수 체크리스트

검수항목	검수내용	양호	부적합	비고
문틀설치	기울기□2mm이내
도어판설치	표면손상없음
경첩설치	좌우높이오차□3mm
도어손잡이	고정도안정적
방화판설치	틈새없음
밀폐성검사	공기누설없음
도어프레임	수평도조절완료
도어클로저	작동정상
방음성능	기준음압30dB이상
도어간극	상하좌우3~5mm
표면마감	도색균일
안전장치	보안용품장착완료