건설 현장 풍하중 점검표

점검항목	점검내용	기준값	측정값	점검결과	비고
외부바람압력측정	구조물상단높이에서측정	100kPa
구조체안정성점검	주요부재변형도측정	L/250
접합부체결상태	볼트및용접부점검	정상
지붕패널안정성	패널변형및손상여부	정상
방수막상태확인	누수및손상흔적점검	완전
창문프레임안정	프레임변형및틈새점검	정상
도어및출입구점검	힌지및손잡이기능성	정상
외벽마감재상태	타일및도장손상여부	정상
배관노출부점검	연결부및지지상태	정상
전기시설노출부	배선및단자부안전	정상
안전난간점검	높이및강도측정	1100mm
구조체동요측정	풍속에따른구조동응성	L/500