비상발전기 고장 진단 체크리스트

□ 점검대상

발전기명	모델	용량	설치위치
기본발전기001	DG-500KW	500KW	지하1층 발전기실

□ 고장진단항목

진단항목	정상	불량	비고
엔진시동성능
연료공급시스템
냉각수온도
기름압력
발전전압출력
발전전류크기
배터리상태
충전기성능
필터상태점검
배기가스관로
소음진동수준
제어판부품검사
접지시스템