녹색 지붕 공사 점검표

점검항목	점검기준	기준충족	부분충족	미충족	비고
기층정리상태	지반이 평탄하고 균일한가
방수층시공	방수재료가 규격에 맞는가
배수층설치	배수재 두께가 충분한가
여과층구성	여과층이 균일하게 포설되었는가
토양층두께	토양층이 15cm 이상인가
식생이식완료	식재된 식물이 활착되었는가
물공급시스템	관개시설이 정상작동하는가
배수기능점검	배수가 원활하게 흐르는가
성토재료검증	사용된 성토재가 규격과 일치하는가
안전난간설치	난간이 규격에 맞게 설치되었는가
환기통로확보	통풍구가 충분하게 확보되었는가