건설 현장 페인팅 품질 점검표

□ 점검 항목

점검항목	적합	부적합	점검자명	점검일시	비고
기본도료도포
중간도료도포
마감도료도포
색상및광택도
피막두께측정
문제없는부착력
기포및함몰없음
균일한막두께
오염및손상없음
환기및건조완료

□ 특수점검사항

-도막경도검사 : 표준경도와비교측정

-접착력검사 : 격자무늬절단검사실시

-표면거칠기측정 : 규정범위내확인