조명공사 UPS 설치 점검표

□ 시공전점검

점검항목	점검기준	결과	비고
배터리상태점검	셀전압정상범위
절연저항측정	1M□이상
배선규격확인	적정규격사용
접지저항측정	100□이하
표식및안전표지	명확히표시
냉각시스템점검	정상작동
시스템설정검증	기본설정완료
출력단자점검	견고한결합
전원공급테스트	안정적공급
경보시스템확인	정상작동
보호기능점검	과부하보호정상

□ 설치후검수

검수항목	검수기준	상태	비고
외관상태검사	손상없음
조명회로동작	정상점등
비상조명작동	UPS전원정상
배터리백업시간	30분이상
전압안정도	□10%범위
효율성테스트	설계값충족
운영설명서검수	구비완료
부품리스트확인	정확성확인
유지보수계획	계획서제출
환경조건점검	온습도정상
안전기준준수	법규준수
최종동작테스트	모든항목통과