발코니 방수 공사 완료 점검표

□ 공사 방수 점검

점검 항목	점검 내용	적합	부적합	비고
방수재료_시공	PU 도료 3회 도포 확인
바닥면_평탄도	요철 5mm 이내 확인
모서리_처리	모든 모서리 처리 완료
통합부_방수	드레인 주변 방수 확인
단열재_시공	단열재 두께 60mm 확인
방습층_설치	방습지 겹침 시공 확인
마감면_상태	갈라짐 및 균열 없음
배수기능_점검	배수 흐름 정상 확인
벽체_방수	벽체 상단 방수 완료
창호_주변_처리	실링 및 방수층 연결
방수층_경도	경도 시험 합격
재료_검사_성적	방수재료 성적서 확보
균열_보수_여부	발견된 결함 보수 완료

□ 단열 및 기밀 점검

점검 항목	점검 내용	적합	부적합	비고
단열재_결합	단열재 밀착도 양호
기밀테이프_시공	모서리 기밀테이프 완전
열응력_대비	신축 이음부 설치 완료