슬라이딩 도어 설치 현장 점검표

점검항목	기준	적합	부적합	개선사항	담당자	확인일	비고
레일설치높이확인	바닥면에서900~950mm
수평도검사	오차범위□2mm이내
수직도검사	오차범위□2mm이내
롤러마모도점검	균일한마모도
휠런탱크설치확인	안정적고정
하부가이드설치	바닥면에서15~20mm
상부스토퍼설치	양쪽끝단에각각설치
하부스토퍼설치	양쪽끝단에각각설치
도어패널끝맞춤	오차범위□1mm
핸들및자물쇠설치	견고한고정
도어개폐기능검사	부드러운동작
소음및진동점검	50dB이하