테라코타 시공 작업자 숙지 점검표

□ 시공안전숙지사항

점검항목	확인	점검항목	확인	비고
비계구조물안정성점검		개인용안전장비착용
작업발판안전상태확인		안전밧줄고정점확보
추락방지장치설치확인		긴급상황연락처숙지
소방기재위치파악		응급처치방법숙지
사다리안전사용법이해		금지구역진입금지규칙준수
용접토치화염제어방법학습		가스누출확인및차단절차

□ 재료취급및준비점검

점검항목	확인	점검항목	확인	비고
테라코타블록품질확인		접착제배합비율숙지
기초면정리청소완료		습기제거작업수행
줄맞춤도구정상작동		레벨테스트완료
그라우팅재료보관상태		작업온도습도적정범위
도구및장비정기점검		폐기물처리계획수립
환기시설정상작동		개인보호장비구비

□ 시공기술숙지사항

점검항목	확인	점검항목	확인	비고
테라코타블록접착기술		타일줄맞춤간격조절
틈새그라우팅시공법		색상톤맞춤정확도
우수배수시스템이해		기울기조정방법숙지
미장마감처리기술		표면보호제도포상태
현장규격실측방법		변형블록커팅기술
접합부방수처리방법		품질검사기준숙지