승강기개조전기점검표

점검항목	점검기준	양호	미흡	부적합	점검자	비고
주배선반절연저항측정	100M□이상	□			김철수
접지저항측정	100□이하	□			김철수
차단기동작시간측정	기준값이내	□			이영희
전동기절연저항	1M□이상	□			이영희
제동기전자석저항	정격값근처	□			박정훈
비상정지스위치동작	정상적으로동작	□			박정훈
전원공급전압측정	□5%이내	□			최민지
배선피복절연도측정	손상없음	□			최민지
조명회로절연저항	0.5M□이상	□			강민수
선로차단기동작확인	정상적으로차단	□			강민수
평상운전상태측정	정상범위	□			강민수