전기 스위치 설치 점검표

점검항목	설치위치	규격/용량	양호	부적합	시공자확인	검수자확인	비고
단일스위치설치	거실북쪽	3구/10A
3구스위치설치	침실동쪽	3구/10A
조광스위치설치	욕실서쪽	조광/10A
접지형스위치설치	주방남쪽	3구/16A
방수스위치설치	현관외부	방수형/10A
조명용탭형탱크설치	천장부분	3구/10A
콘센트박스설치	벽면높이1.5m	3구/16A
배선시공기준준수	전체배관	케이블/외경
접지저항측정	접지극	100V이상
절연저항측정	전체회로	1M□이상
부하용량검증	메인패널	설계용량