조적 벽체 보강 품질 점검표

점검항목	점검기준	양호	부분불량	불량	비고
벽체표면균등성	표면이균등하게처리됨
보강재부착강도	접착강도500kPa이상
균열충전상태	깊이5mm이상충전
모르타르강도	압축강도10MPa이상
재료함유량	설계값의□10%범위
시공온도관리	5~35□C범위내시공
습도관리	상대습도30~90%
양생기간준수	최소7일이상양생
표면보호상태	손상및스크래치없음
접합부밀착도	2mm이내간격유지
보강재방향성	설계방향과일치