창호 방수 시공 자재 점검표

점검항목	규격/재질	수량	검사결과	적합여부	비고
창틀실리콘시공	순도100%	10개	양호	적합
방수테이프부착	폭50mm	20m	양호	적합
패킹재설치	폴리우레탄	15개	양호	적합
글레이징손상확인	3mm투명	8장	정상	적합
프레임파손점검	알루미늄	10개	양호	적합
드레인홀청소	6mm	12개	완료	적합
실링재질확인	폴리우레탄	25kg	양호	적합
방수층검사	2mm두께	45m2	양호	적합
기밀성테스트	1000Pa	12회	합격	적합
표면마무리검수	매끄러움	전체	양호	적합
재료보관환경확인	상온20도	1회	적정	적합