스프링클러 설치 품질 점검표

점검항목	기준값	측정값	합격여부	점검자	점검일	비고
배관설치높이	2.1~2.7m
배관간격	3.6m이하
헤드방향각도	85~95도
헤드분사거리	3.6m이상
급수배관내경	25mm이상
펌프양정	필요수압이상
배수탱크용량	13m□이상
급수밸브압력	0.3~0.7MPa
주배관이음새	누수없음
지지물간격	1.8m이하
헤드설치상태	수평정상
방수기능점검	정상작동
배관재질확인	강관또는동관