배관절연작업환경점검표

□ 작업환경점검

점검항목	점검결과	조치사항	비고
파이프절연재료검사
절연두께측정
기초표면청결도
접합부방수처리
온도습도관리
보호커버설치
배관고정상태
누수흔적점검
배관손상여부
연결부위견고성
절연품질검증
안전기준부합성

□ 작업자정보및서명

작업자명	작업일시	작업담당	최종확인