유리 공사 점검 체크리스트

점검항목	점검내용	양호	부적	해당없음	비고
유리면손상검사	깨짐,균열,오염
골재부착도검사	접착력도측정
프레임조립상태	구조안전성확인
실링재료적용	충전상태확인
방수성능검사	누수현상확인
단열성능검사	단열처리상태
차음성능검사	소음차단효과
청소도검사	먼지,오염제거
마감품질검사	표면광택도확인
안전보호설치	보호대장치확인
설치정확도검사	수직도,수평도